<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.en.xsl"?>
<!-- English Revision : 1334000 -->
<!-- French translation by alain B, review by Vincent Deffontaines -->
<!-- Updated by Lucien Gentis -->

<!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
 contributor license agreements.  See the NOTICE file distributed with
 this work for additional information regarding copyright ownership.
 The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
 the License.  You may obtain a copy of the License at

     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 See the License for the specific language governing permissions and
 limitations under the License.
-->

<manualpage metafile="ip-based.xml.meta">
<parentdocument href="./">Serveurs virtuels</parentdocument>
   <title>Support Apache des serveurs virtuels par IP</title>

<seealso>
<a href="name-based.html">Support Apache des serveurs virtuels par nom</a>
</seealso>

<section id="requirements"><title>Système requis</title>

    <p>Comme l'indique le terme <cite>par IP</cite>, le serveur
    <strong>doit disposer de différentes paires adresses IP/port pour chaque
    serveur virtuel par IP</strong>. La machine peut posséder
    plusieurs connexions physiques au réseau, ou utiliser des
    interfaces virtuelles qui sont supportées par la plupart des
    systèmes d'exploitation modernes (Consultez la documentation des
    systèmes d'exploitation pour plus de détails, notamment les "alias
    IP" et la commande "ifconfig" pour les activer), et/ou utiliser
    plusieurs numéros de port.</p>

    <p>Selon la terminologie du serveur HTTP Apache, l'utilisation d'une
    seule adresse IP avec plusieurs ports TCP s'apparente aussi à de
    l'hébergement virtuel basé sur IP.</p>
</section>

<section id="howto"><title>Comment configurer Apache</title>

    <p>Il y a deux manières de configurer Apache pour le support de
    multiples serveurs virtuels. Il suffit soit de faire tourner un
    processus résident <program>httpd</program> pour chaque nom de
    domaine, soit de faire tourner un unique processus résident qui
    gère tous les serveurs virtuels.</p>

    <p>Utilisez des processus résidents multiples lorsque&nbsp;:</p>

    <ul>
      <li>il y a des problèmes de répartition de sécurité, tels
      qu'une entreprise1 ne souhaite que personne d'une entreprise2
      ne puisse lire ses données excepté via le Web. Dans ce cas,
      vous aurez besoin de deux processus résidents, chacun fonctionnant
      avec des paramètres <directive module="mod_unixd">User</directive>,
      <directive module="mod_unixd">Group</directive>,
      <directive module="mpm_common">Listen</directive>, et
      <directive module="core">ServerRoot</directive> différents.</li>

      <li>vous disposez suffisamment de mémoire et de
      <a href="../misc/descriptors.html">descripteurs de fichiers</a>
      pour l'écoute de chaque alias IP de la machine. Il est seulement
      possible d'appliquer la directive
      <directive module="mpm_common">Listen</directive>, soit sur toutes
      les adresses avec le joker "*", soit uniquement sur des adresses
      spécifiques. Donc, si vous avez besoin d'écouter une adresse
      en particulier, vous devrez le faire pour l'ensemble des
      autres adresses (Bien qu'il soit plus simple de lancer un
      processus <program>httpd</program> pour écouter N-1 adresses,
      et un autre pour l'adresse restante).</li>
    </ul>

    <p>Utilisez un unique processus résident lorsque&nbsp;:</p>

    <ul>
      <li>le partage de la configuration httpd entre les serveurs
      virtuels est acceptable.</li>

      <li>la machine assume déjà une grande quantité de requêtes, et
      que l'ajout de processus résidents supplémentaires en affecterait
      les performances.</li>
    </ul>

</section>

<section id="multiple"><title>Configuration de processus multiples</title>

    <p>Créez une installation indépendante du programme
    <program>httpd</program> pour chaque serveur virtuel. Pour
    chacune d'elle, utilisez la directive
    <directive module="mpm_common">Listen</directive> dans le fichier
    de configuration pour définir l'adresse IP (ou serveur virtuel)
    que le processus résident doit gérer. Par exemple&nbsp;:</p>

    <highlight language="config">
    Listen 192.0.2.100:80
    </highlight>

    <p>Il est recommandé d'utiliser une adresse IP plutôt qu'un nom
    de domaine (consultez <a href="../dns-caveats.html">Problèmes DNS
    avec Apache</a>).</p>

</section>

<section id="single"><title>Configuration d'un unique processus
résident pour des serveurs virtuels</title>

    <p>Dans ce cas, un unique processus httpd va gérer les requêtes
    pour le serveur principal et tous les serveurs virtuels. Dans le
    fichier de configuration, la directive
    <directive module="core">VirtualHost</directive> va servir à
    définir les autres directives
    <directive module="core">ServerAdmin</directive>,
    <directive module="core">ServerName</directive>,
    <directive module="core">DocumentRoot</directive>,
    <directive module="core">ErrorLog</directive> et
    <directive module="mod_log_config">TransferLog</directive> ou
    <directive module="mod_log_config">CustomLog</directive> avec des
    valeurs différentes pour chaque serveur virtuel. Par exemple&nbsp;:</p>

    <highlight language="config">
&lt;VirtualHost 172.20.30.40:80&gt;
    ServerAdmin webmaster@www1.example.com
    DocumentRoot /www/vhosts/www1
    ServerName www1.example.com
    ErrorLog /www/logs/www1/error_log
    CustomLog /www/logs/www1/access_log combined
&lt;/VirtualHost&gt;

&lt;VirtualHost 172.20.30.50:80&gt;
    ServerAdmin webmaster@www2.example.org
    DocumentRoot /www/vhosts/www2
    ServerName www2.example.org
    ErrorLog /www/logs/www2/error_log
    CustomLog /www/logs/www2/access_log combined
&lt;/VirtualHost&gt;
    </highlight>

    <p>Il est recommandé d'utiliser une adresse IP plutôt qu'un nom
    de domaine comme argument à la directive &lt;VirtualHost&gt;
     (consultez <a href="../dns-caveats.html">Problèmes DNS
    avec Apache</a>).</p>

    <p>Presque <strong>toutes</strong> les directives de configuration
    peuvent être employées dans une directive VirtualHost, à l'exception
    des directives qui contrôlent la création du processus et de
    quelques autres. Pour connaître celles utilisables dans une
    directive VirtualHost, vérifiez leur
    <a href="../mod/directive-dict.html#Context">Contexte</a> en utilisant
    l'<a href="../mod/directives.html">Index des directives</a>.</p>

<!--
    <p>Les directives <directive module="mpm_common">User</directive> et
    <directive module="mpm_common">Group</directive> NE doivent PLUS être
    utilisées à l'intérieur d'une directive VirtualHost lors d'une
    <a href="../suexec.html">exécution sous suEXEC</a>. Voir la directive
    <a href="../mod/mod_suexec.html/#suexecusergroup">SuexecUserGroup</a> définie
    en remplacement depuis la version 2.0.</p>
 -->
    <p><directive module="mod_suexec">SuexecUserGroup</directive> peut être
    utilisées à l'intérieur d'une directive VirtualHost si l'exécution se fait
    sous suEXEC. (Voir <a href="../suexec.html">suEXEC</a>).</p>

    <p><em>SÉCURITÉ&nbsp;:</em> lorsque vous spécifiez où écrire les
    fichiers journaux, soyez attentif aux risques si quelqu'un d'autre
    que celui qui a démarré Apache dispose des droits d'écriture
    sur l'emplacement de ces fichiers. Consultez les
    <a href="../misc/security_tips.html">Conseils sur la sécurité</a>
    pour plus de détails.</p>

</section>
</manualpage>
